Меры пожарной безопасности в период празднования Нового года и Рождества

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:  
•    допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиями норм проектирования, расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;  
•    ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы ветви не касались стен и потолка;  
•    при отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия у ёлки должны проводится только в светлое время суток;  
•    иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применятся гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25Вт;  
•    при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена;  
•    при эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещённости, количеству, размерам и объёмно- планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, а именно: не допускается загромождение проходов и эвакуационных путей;    эвакуационные          входы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки;  
•    пожарные краны рядом с помещениями должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются;  
•    огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов;  
•    при проведении мероприятий должно быть организованно дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия;

* число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек), не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (приказом по предприятию), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре;
* при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей руководитель должен принять дополнительные меры по обеспечению их безопасности (ограничить доступ посетителей, выставить дополнительных дежурных и т.п.);
* устроители мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т.п.) должны перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении;  
  •    сотрудники допускаются к обслуживанию мероприятий с массовым пребыванием людей только после прохождения ими инструктажа по пожарной безопасности и ознакомления их под роспись с настоящей инструкцией в журнале учета инструктажей;  
  •    лица, назначенные ответственными за эвакуацию посетителей при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, обязаны постоянно находиться на закрепленных за ними дежурных постах, и в случае обнаружения запаха гари, дыма или пожара, принять меры к оповещению посетителей о пожаре и немедленно приступить к эвакуации посетителей.

 Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности посетителями лежит на предприятии как на принимающей стороне.  
*Запрещается:*  
— проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;  
— применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;  
— украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;  
— использовать при оформлении помещений и изготовлении костюмов горючие материалы;  
— проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;  
— использовать ставни на окнах для затемнения помещений; — уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;  
— полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;  
— допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.  
***Действия при возникновении пожара***  
— Сообщить о пожаре по телефону «01» с мобильного телефона  «112».  
— Немедленно оповестить людей о пожаре.  
— Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.  
— В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а так же от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.  
— Вынести из здания наиболее ценное имущество.  
— Силами учителей, технических работников, добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.  
— Руководитель мероприятия обязан:  
– продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;  
– в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;  
– при необходимости отключить энергоснабжение помещения, здания;  
– прекратить все работы в помещении за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;  
– удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;  
– осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;  
– обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара;  
– организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;  
– организовать встречу подразделений пожарной охраны.

Управление по Красногвардейскому району ГУ МЧС России по

Санкт-Петербургу